**ภาคผนวก ง**

**คู่มือใช้งานระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดโดยใช้กล้องสมาร์ทโฟน**



1. ทำการเติมน้ำเปล่าลงไปในแท่ง PVC ให้เติมแล้วสังเกตุว่า ปลายกระเปาะดินมีน้ำออกมา หลังจากนั้นนำไปปักลงในได้ในความลึก 30 เซนติเมตร
2. เมื่อปักลงดินแล้วนำเซ็นเซอร์วัดความชื้นต่อกับเกจ
3. นำสายแรงดันที่ได้จากเซ็นเซอร์มาประกอบกับเครื่องวัดความชื้นในดิน
4. จะแสดงค่าความชื้นในดิน ของพื้นที่ติดตั้งไว้ พร้อมแสดงสถานะของพื้นที่นั้นๆในรูปแบบLCD เช่น สีเหลืองมีความชื้นน้อย สีเขียวมีความชื้นปานกลาง และสีน้ำเงินมีความชื้นมาก เป็นต้น